КАРТЫ

Учитывая особенности конфигурации Иркутской области и ее площадь, для карт атласа принята равнопромежуточная по меридианам нормальная коническая проекция Каврайского с осевым меридианом 108°в.д. При изображении территории области данная проекция обеспечивает малые искажения; в полосе между параллелями с широтами 52° и 62°с.ш. искажение площадей не превышает 1%, а искажение углов - 0,30'. Принятая проекция позволила создать достаточно точные карты (для данных масштабов). Исходя из назначения атласа, размера и конфигурации территории, состояния изученности, генеральный масштаб карт был принят 1:2500000. Остальные масштабы получили кратные ему значения: 1:5000000, 1:7500000 и 1:10000000. Ряд карт для южных районов области составлен в более крупных масштабах: 1: 500000, 1:750000 и 1:1000000 в поперечной цилиндрической проекции Гаусса.

Для просмотра материалов атласа рекомендуется использовать Internet Explorer в полноэкранном режиме (клавиша F11) с разрешением монитора не менее, чем 1024 х 768 (рекомендуемое резрешение 1152 х 864).

Для просмотра карт необходим плагин Adobe SVGViewer, который поставляется с 6-ой версией Internet Explorer. Для более ранней версии Вы можете установить его с диска или скачать последнюю версию с сайта Adobe.