Карта опасных гидрологических явлений задумана как оценочная карта влияния природных условий на хозяйственную деятельность и жизнь человека. Задача карты - дать общее представление об опасных гидрологических явлениях, их развитии во времени и пространстве, о степени их неблагоприятности для жизни людей, показать размещение объектов, находящихся под воздействием отрицательных гидрологических процессов, масштабы и параметры этих воздействий. Для ее составления использовались карта районирования территории Ангарского бассейна по синхронности колебаний максимального стока (Иваньо, Людвиг, 1991), данные ИУГМС о наводнениях на реках, о режиме стока, заторно-зажорных явлениях, площадях затопления и ущербе в результате затоплений, гидролого-морфологическое районирование долинно-пойменных комплексов рек Иркутской области, проведенное сотрудником ИГ СО РАН к.г.н. Вакулиным К.Ю.

В ходе работы применен прием перевода измеренных величин природных характеристик в оценочные балльные категории. В соответствии с классификацией наводнений (Авакян, 1991) и расчетами причиненного ущерба определены 4 класса опасности для населенных пунктов Иркутской области, которые на карте обозначены цветными кружками. Рассчитана повторяемость наводнений, как потенциальная возможность затоплений в данном месте приведенная в виде графиков обеспеченности по тем же четырем классам.

В качестве площадной характеристики применены изолинии равной обеспеченности, ограничивающие районы, в которых возможны периодические опасные наводнения. Для бассейнов рек приведены площади затопления при максимально возможных уровнях воды.

На территории Иркутской области выделены 7 районов по сочетанию гидролого-морфологических признаков долинно-пойменных комплексов и характеру опасных гидрологических явлений.

I. Иркутско-Черемховский район - равнинно-холмистая пониженная территория со средневысоким уровнем половодья и высокими дождевыми паводками (Многолетние..., 1987). Сильные наводнения вызываются паводками преимущественно в июле, приносят огромный ущерб населенным пунктам, сельскохозяйственным и промышленным предприятиям. На территории района наблюдаются заторно-зажорные явления: в верхнем течении р. Оки, в зоне вклинивания подпора Братского водохранилища (участок пос. Зверева - г. Ангарск). По величине причиняемого ущерба район характеризуется 3-4-м классами опасности.

II. Бирюсинский район - холмистая пологогрядовая территория со средненизким половодьем и высокими паводками с пиком в июле-августе. Значительные затопления вызываются заторными явлениями на участках поселков Соляная, Талая, Сереброво, г. Алзамая и в некоторых других местах. По величине ущерба район относится к 3-4-му классам опасности.

III. Ленский район - увалисто-грядовый низкогорный платообразный регион со средневысоким уровнем половодья. Опасные наводнения в среднем течении р. Лены обусловлены прохождением весеннего половодья, в верхнем течении - дождевыми паводками. Первые наблюдаются в мае, вторые - в июле, августе. Для рек этого района характерны заторные явления. Они отмечаются (Многолетние..., 1972) на р. Лене на участках от пос. Качуг до устья р. Киренги (поселки Качуг, Пономарева, Жигалово, Орлинга, г. Усть-Кут), на р. Киренге от с. Казачинского до Нижнемартыново. Заторы образуются на реках Тутуре, Илге, Балдахинье. Район характеризуется 2-м классом опасности.

IV. Саяно-Байкальский горный район объединяет Саянский и Байкальский участки. Саянский участок - высокогорный, узкодолинный, узкопойменный, частично без поймы. Характерны периодические паводки, которые из-за малонаселенности территории не приносят ощутимого ущерба. Байкальский участок горный долгопоемный с высокими половодьями. Территорию можно отнести к 1-му классу опасности.

V. Ангарский район с зарегулированным стоком Братской и Усть-Илимской ГЭС. Рельеф холмисто-грядовый возвышенный с высоким половодьем на севере района. На малых реках юга района возможны дождевые паводки, вызывающие небольшие наводнения (р. Куда). Опасность катастрофических наводнений практически исключена.

VI. Витимо-Чуйский среднегорный узкопойменный район. Реки имеют глубоко врезанное русло. В 90% случаев наводнения вызываются дождевыми паводками. Катастрофические наводнения маловероятны из-за характера рельефа. В зимнее время возможны заторные явления на реках Бол. Чуя и Тельмама, которые приводят к небольшим подтоплениям. Район относится к 1-2-му классам опасности.

VII. Тунгусский район - холмисто-грядовый с высоким половодьем в среднем течении и средненизким в верхнем. На всем протяжении реки от с. Верхне-Карелино до Ербогачена и на притоках образуются заторы, что почти ежегодно приводит к подтоплению населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, пастбищ, дорог (села Преображенка, Ерема, Ербогачен). Территория относится к 2-3-му классам опасности.

Территория на северо-западе области (бассейн Ангары) не районирована из-за отсутствия данных. Густо населенные территории области (южная и западная части) подвергаются сильным затоплениям и терпят значительные убытки от наводнений. Особо можно отметить города Нижнеудинск, Тулун, Бирюсинск.

Карта показывает пространственную изменчивость причин, вызывающих опасные наводнения. На юге области - это дождевые паводки, к северу они постепенно сменяются половодьями и заторными явлениями. Эта тенденция прослеживается как для больших, так и для малых рек. Карта предназначена для использования в качестве научно-справочного материала при перспективном планировании и проектировании социально-экономического развития региона.

Литература

1. Авакян А.Б., Полюшкин А.А. Наводнения: проблемы определения ущербов и защиты // Водные ресурсы. - 1991. - № 4.

2. Иваньо Я.М., Людвиг М.Г. Обобщение данных о выдающихся летних наводнениях на реках Ангарского бассейна // Водные ресурсы. - 1991. - № 2.

3. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Бассейн Ангары. - Л.: Гидрометеоиздат, 1987. - Вып. 13.

4. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Бассейн Лены (верхнее течение). - Л.: Гидрометеоиздат, 1972. - Т.15. - Вып.2; 1973. - Т.16. - Вып.1; 1972. - Т.16. - Вып. 2; 1972. - Т.17.